<region>
sample=*noise
lokey=0
hikey=127
cutoff=1000.0
fil_type=brf_2p
lfo1_cutoff=1200.0
//
lfo1_freq=1
lfo1_phase=180
lfo1_wave=3
//
lfo2_freq=1
lfo2_phase=180
lfo2_wave=3
lfo2_wave2=1
//
lfo3_freq=1
lfo3_phase=180
lfo3_wave=3
lfo3_wave2=1
lfo3_ratio2=2

//
lfo4_freq=1
lfo4_phase=180
lfo4_wave=3
lfo4_wave2=1
lfo4_ratio2=2
lfo4_offset2=0.5
lfo4_scale2=0.5
